Station

ffs-es-uferlos-v2

Betreuer

Holger

Patrick

Versorgungsbereich

Indoor: Cafe Uferlos

Outdoor: Kompletter Maille-Park + angrenzende Flächen zur Kreuzung. Ab Kreuzung aber starke Abschattung durch Gebäude.

Hardware

TP-Link WR1043NDv4: FF-Uplink + Indoor AP

Ubiquiti UAP-AC-M: Outdoor WLAN

ALLNET ALL1682504: Powerline+POE Outdoor

TL-PA8010P: Powerline Indoor

Netzwerkplan

Software / Konfiguration

TP-Link WR1043v4

Freifunk Stable

Automatisches Update deaktiviert

Client LAN (Kein Mesh-On-LAN)

NULL-Encryption bei fastd aktiviert

Ubiquiti UAP-AC-M

Immer aktuelle Beta des Controllers + Firmware

2G+5G in der maximalen, legalen Sendeleistung

Bandsteering zu 5G aktiviert

Mindestdatenrate für 2G bei 5.5 MBit/s, verhindert das Hängen von Smartphones bei schwachem Empfang

Hässlich: Hat momentan die statische IP 192.168.200.100, da der Controller noch nicht gut mit IPv6 umgehen kann und bei dynamischen IPs Mist baut

Wichtig: In der Stable hat das DFS/TPS massive Probleme gemacht, indem es auf (deaktivierte) Indoor-Kanäle gesprungen ist. Die Beta hat dieses Problem gelöst.

Kommentare

Alle Grünflächen mit gut/sehr gut mit 2G / 5G versorgt.

Nachts (bei gutem SNR) auch problemlos auf der Brücke möglich.

Der PoE-Powerline-Adapter von Allnet ist genial