Tankschule AKE

Begehung 11.4.19, Thommie, Frank Steiner (FF GP), Andrea

Ansprechpartner: André Ratkovic, info@dasake.de

Uplink 50 MBit VDSL

2 grosse Tanzsäle, Foyer mit Thekenbereich, kleiner Biergarten mit Grillmöglichkeit. Fassungsvermögen max (Genehmigt) 900 Pers. typisch bis zu 600 Pers.

Zwischendecke in Rigips, Wände Rigips oder gemauert (Brandschutz). LAN Kabel meist vorverlegt, können mitgenutzt werden (VLAN)

Geplanter Aufbau:

FUTRO als Offloader

2 x Unifi AP AC Pro innen, 1 x in jedem Tanzsaal

Opt: 3. AC Pro in Reserve für Foyer/Thekenbereich, je nach Reichweite

1x UAP AC M Aussenmontage Terrasse/Garten

PoE über Injektoren

Frank Steiner macht Stückliste, AKE Eigentümer (Andre) besorgt Hardware
Erster Montagetermin nach Ostern

Konfiguration: Freifunk auf separatem VLAN/SSID mit Traffic Shaping, für interne Zwecke eigene SSID mit Key ("AKE-Staff"), LAN-seitige Trennung wg. Kassensystem