Besichtigung 27.11.2018 mit Handwerker

Bauuarbeiten Abschluss vor Weihnachten, Umzug im Januar geplant. Aktuell kein DSL vorhanden

EG: im EG Empfang/Rezeptionsraum vorne, dahinter Gruppenraum. Kaffeeküche nebenan, zwei Toiletten (Personal, Gäste), abgehängte Decken (werden bald geschlossen)

1. OG: Büroraum? an der Gebäudeecke links. Moderne Holz/Kunststoffenster, Klappladen, breites Fenstersims Richtung Musikschule

Verkabelung innen: keine LAN Verkabelung. ISDN Leitung endete offenbar bisher im 1. OG. Zw. 1. OG und EG besteht Kabelverbindung über Stromkabel und Telefonkabel (Litze) mit einer Boden-Steckdose im Rezeptionraum

Außen: Stillgelegtes Stromkabel am Fallrohr für Weihnachtsbeleuchtung, Kabel enden im Keller in Stromkasten. Müsste mit Elektriker geklärt werden, wenn man das nutzen will.

Vorschlag zur Umsetzung:
Temporäre Installation macht keinen Sinn wg. Baustelle und ohne DSL Finale Installation: Freifunk-Router für Innenversorgung im EG versteckt im Rezeptionstisch montieren. Außen-Montage im 1. OG (Datenleitung über Power-LAN oder vorhandene Verkabelung in Bodensteckdose?). Außen-AP über Flachbandkabel am Fensterrahmen oder Sims aussen.

Alternativ aussen: Montage am Fallrohr, Nutzen des stillgelegten Weihnachsbeleuchtungs-Kabels? Komplizierte Verkabelung geht über Stromkasten im Keller.

Fotos: https://www.netzwissen.de/owncloud/index.php/apps/files/?dir=/Freifunk/FFES/Standorte/herzallerliebst&fileid=1008686