Freifunk in den GUs des Landkreis Esslingen

Referenzserver Roser

Der Referenzserver stellt einen Offloader und einen Ubiquity WLAN Controller in einer virtualisierten Umgebung (Proxmox PVE) bereit. Er ist für grössere Installationen geeignet (Zeppelinstr. und Roser Areal: jeweils 16 APs, in der Zepp.str. bis zu 350 concurrent user mit Telekom Glasfaser Uplink beobachtet). Die Administration der Virtualisierungsumgebung erfolgt per ssh oder über eine Web-Oberfläche.

Alle Software-Komponenten sind open source.

Hardware

Software

Proxmox PVE 7.2x

Netzwerk

enp7s0 » vmbr0 192.168.9.2 fix

enp4s0 » vmbr1 10.10.10.1 fix

storage

PVE: local + local-lvm / root 94G

PVE: data /mnt/sdb1 916G

KVM VM ffoffload 100

net0 » vmbr0

net1 » vmbr1, VLAN Tag 10

KVM VM ubctrl1 103

Ubuntu 20.x, Docker CE

Quelle Container: https://fleet.linuxserver.io/image?name=linuxserver/unifi-controller

net0 » vmbr0

IP 192.168.92.3