My Nodes

ffs-es-urban16 (TP-Link Archer C7 v2)

MAC f4:f2:6d:9c:7c:21

Node-ID f4f26d9c7c21

IPv6 fd21:711::f6f2:6dff:fe9c:7c21

Positionsdaten: 48° 44,450' N 009° 18,875' E

Downstream 10.000 Upstream 1.000

ffs-es-urban16-vm1 (vm)

MAC 00:0c:29:9f:fd:8d

Node-ID 000c299ffd8d

IPv6 fd21:711::20c:29ff:fe9f:fd8d

Positionsdaten:

Downstream 10.000 Upstream 1.000

Konfiguration für virtualisierte nodes:Freischalten der Schnittstelle zum Client für promiscous mode und mac spoofing (*.vmx):

ethernetX.noPromisc = "FALSE"
ethernetX.forgedTransmits = "TRUE"

Fehlermeldungen bzgl. mtu beim Boot können ignoriert werden.

GL-AR150 Leihrouter

ffs-es-urban16-test1

MAC E4:95:6E:43:13:7B

Node-ID e4956e43137b

Positionsdaten: LAT 48.7408123, LON 9.314597

Downstream 10.000 Upstream 1.000

ffs-es-urban16-test2

MAC E4:95:6E:43:13:8D

NODE-ID e4956e43138d

Positionsdaten: LAT 48.7408123, LON 9.314599

Downstream 10.000 Upstream 1.000

ffs-es-urban16-test3

MAC E4:95:6E:43:13:6A

Node-ID e4956e43136a

Positionsdaten: LAT 48.7408133, LON 9.314589

Downstream 10.000 Upstream 1.000

TP-Link TL-WR1043N v5 Leihrouter

ffs-es-carpediem

TP-LINK TL-WR1043N v5
Primäre MAC	50:c7:bf:bc:3d:7e
Node ID	50c7bfbc3d7e
DNS	ffs-50c7bfbc3d7e.nodes.freifunk-stuttgart.de
Firmware	1.4+2018-01-08-g.4911da5-s.8e4ade6 / gluon-v2017.1-174-g4911da5
IP Adressen	fd21:711::52c7:bfff:febc:3d7e fd21:b4dc:4b05::52c7:bfff:febc:3d7e fe80::52c7:bfff:febc:3d7e

ffs-es-villanagel

Koordinaten 48° 44,570' N 009° 18,736' E

Hardware TP-LINK TL-WR1043N v5

Primäre MAC 50:c7:bf:bc:45:36

Node ID 50c7bfbc4536

ffs-es-urban16-test5

Koordinaten 48° 44,449' N 009° 18,874' E

Hardware TP-LINK TL-WR1043N v5

Primäre MAC 50:c7:bf:bc:3d:f8

Node ID 50c7bfbc3df8

Freifunk Netz GU Fleischmannstrasse im Miteinander Wiki