TTL - Arbeiten mit seriellem Kabel

USB - TTL / UART / RS232 Adapterkabel mit PL2303HX Chipsatz

Belegung:

schwarz - Masse/Gnd

grün - TXD

weiß - RXD

rot - VCC 5V (3,3V durch Öffnen und umlöten des roten Kabels ebenfalls möglich)

Putty for Linux: https://software.opensuse.org/package/putty