USB-to-console

Farbcodes (RASPI)

Der ROTE Stecker wird mit 5V verbunden - nur falls nötig (Pin 2)

Der SCHWARZE Stecker wird mit GND verbunden (Pin 6)

Der WEISE Stecker wird mit TXD verbunden (Pin 8)

Der GRÜNE Stecker wird mit RXD verbunden (Pin 10)

Zyxel NWA

https://community.zyxel.com/en/discussion/22338/how-to-use-the-4-pin-console-to-connect-to-zyxel-switch

PIN1 not assigned - don’t connect the red color pin to Zyxel’s console pin

PIN2 White (RX)

PIN3 Green (TX)

PIN4 Black (GND)