Tutorial

https://tutorials-raspberrypi.de/

https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/linux.md

Image auf SD installieren:

unzip 2020-05-27-raspios-buster-full-armhf.zip |
dd bs=4M of=/dev/mmcblk0p1 iflag=fullblock oflag=direct status=progress; sync

Fertiges Image kopieren

sudo dd bs=4M if=/dev/[SD CARD DEVICE NAME] of=[IMAGE FILE NAME] conv=fsync

Watchdog

https://diode.io/raspberry%20pi/running-forever-with-the-raspberry-pi-hardware-watchdog-20202/

OBS compile

sudo cmake -DUNIX_STRUCTURE=1 -DENABLE_PIPEWIRE=OFF -D-DENABLE_WAYLAND=OFF
-DBUILD_BROWSER=OFF -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr ..

sudo make -j4

OBS mit Software Rendering

OBS bzw. OPENGL versucht beim Starten standardmässig das Rendering über eine GPU, das geht im RASPI schief. Daher muss man über eine Umgebungsvariable das Software-Rendering hart definieren. Für OBS wird dafür der Desktop Shortcut angepasst:

/usr/share/applications/com.obsproject.Studio.desktop
und darin
Exec=env LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1 obs