Hardware

Folgende Hardware soll bevorzugt verbaut werden. Den Aufstellern die Bestelllinks schicken, damit diese eine Rechnung bekommen

Produkt	Link	Zweck	Preis
TP-Link 1043n(d?)	https://www.amazon.de/TP-Link-TL-WR1043N-N450-4-Gigabit-GlasfaserModem/dp/B00KB63S3E/	Indoor, teils als offloader	40
UAP-AC-M	https://www.amazon.de/Ubiquiti-UAP-AC-M-Wireless-Access-Point/dp/B01NAAWOGO	Outdoor, 5Ghz nur mit Stockfirmware - dann mit Offloader	90
GL AR 150	Indoor, platzsparend	40
GL AR 300M16-EXT	https://www.amazon.de/dp/B07794JRC5/	Powerline
3m VHB Tape 5952F	https://www.amazon.de/dp/B00EDLPG7Y	Klebeband (doppelseitig), Fläche gut mit Alkohol reinigen	7
Schwaiger PT05 013 selbstverschweißendes Universalisolierband 5m	https://www.amazon.de/dp/B0073BJI0M	12
Good Connections RJ45 Ethernet LAN Tür-/Fensterdurchführung	https://www.amazon.de/dp/B01MSV7PEW	6
AV600-Powerline-Adapter KIT mit Steckdose TL-PA4010P KIT	https://www.amazon.de/dp/B00DMX8W02	50
LAN Kabel 1-2 Meter
Flachband
Kabelbinder

Lieferanten: OMG jakob amazon (reichelt)

Leih- Hardware

Router, die als Nodes im Freifunk Netz in Betrieb sind (ggf. auch temporär), bitte mit der Node ID kennzeichnen. Namens-Policy:

ffs-es-[strasse-hausnummer oder name]-[lfd.nummer]

Ein "t" am Ende kennzeichnet ein Leih/Testgerät

Von Freifunk Stuttgart e.V.

Hardware gelagert bei Holger Adams

Weltladen (Wasni) fd21:b4dc:4b05::724f:57ff:fed7:ca68 704f57d7ca68 https://map.freifunk-stuttgart.de/#!v:m;n:704f57d7ca68 (alt, verbleibt bei Fahrschule A-Team ffs-es-ateam fd21:b4dc:4b05:0:ee08:6bff:fe3f:cd00

Lolas ffs-es-lolas fd21:b4dc:4b05:0:ee08:6bff:fe3f:d5aa

Kiosk Entengraben ffs-es-kiosk-entengraben02 fd21:b4dc:4b05:0:c6e9:84ff:feef:be

Weitere Leih-Hardware auf https://wiki.freifunk-stuttgart.net/technik:projekte:eventnodes

Thommie privat

GL.iNet GL-AR150

ffs-es-urban16-test1
MAC E4:95:6E:43:13:7B
Node-ID e4956e43137b
Positionsdaten: LAT 48.7408123, LON 9.314597
Downstream 10.000 Upstream 1.000

ffs-es-urban16-test2
MAC E4:95:6E:43:13:8D
NODE-ID e4956e43138d
Positionsdaten: LAT 48.7408123, LON 9.314599
Downstream 10.000 Upstream 1.000

ffs-es-urban16-test3
MAC E4:95:6E:43:13:6A
Node-ID e4956e43136a
Positionsdaten: LAT 48.7408133, LON 9.314589
Downstream 10.000 Upstream 1.000

TP-Link TL1043 V5

ffs-es-villanagel-01t - aktuell in der Villa Nagel
Koordinaten 48° 44,570' N 009° 18,736' E
Primäre MAC 50:c7:bf:bc:45:36
Node ID 50c7bfbc4536

ffs-es-carpediem-01t - aktuell im Carpe Diem
Primäre MAC 50:c7:bf:bc:3d:7e
Node ID 50c7bfbc3d7e

ffs-es-wasni-01t - WASNI (Ersatz für 841)
Koordinaten 48° 44,449' N 009° 18,874' E
Primäre MAC 50:c7:bf:bc:3d:f8
Node ID 50c7bfbc3df8

Ubiquity Networks

2 x UniFi AP-AC-Mesh

2 x Ubiquiti UniFi Cloud Key - UC-CK

Alex privat

ffs-es-bahnhofstr-meshtest01, e4956e4312fe, Gl.inet AR150 mit externer Antenne. Kann für Tests oder Leihgaben verwendet werden (Powerbank vorhanden)

ffs-es-bahnhofstr-meshtest02, e4956e41ae91, Gl.inet AR150 mit externer Antenne. Kann für Tests oder Leihgaben verwendet werden (Powerbank vorhanden)

ffs-es-bahnhofstr-meshtest03, e4956e42a1b4, Gl.inet AR300M mit 2 externen Antennen. Kann für Tests oder Leihgaben verwendet werden. (Powerbank vorhanden)

Holger privat

2x TP-Link WR1043NDv4

1x UAP AC Lite mit FF-Firmware

Patrick privat

ffs-es-patrick-test-01 - ffs-f4f26d5284fc.nodes.freifunk-stuttgart.de - https://map.freifunk-stuttgart.de/#!v:m;n:f4f26d5284fc

musikwerkstatt (Hotel am Schillerpark) - ffs-es-patrick-test-02 - ffs-30b5c20e87f8.nodes.freifunk-stuttgart.de - https://map.freifunk-stuttgart.de/#!v:m;n:30b5c20e87f8

daGreco (Tatoo Studio) - ffs-es-patrick-test-03 (1043 v1)- ffs-647002eb4ba0.nodes.freifunk-stuttgart.de - https://map.freifunk-stuttgart.de/#!v:m;n:647002eb4ba0

Verkauft an LUX ffs-es-patrick-test-04 GL-AR150 - ffs-e4956e4313da.nodes.freifunk-stuttgart.de - https://map.freifunk-stuttgart.de/#!v:m;n:e4956e4313da

salzbrise - ffs-es-patrick-test-05 - WR841n v9 ffs-60e3279fbf7e.nodes.freifunk-stuttgart.de - https://map.freifunk-stuttgart.de/#!n:60e3279fbf7e

waschsaloon (Ot-kue-02) (vukee) (wasni) - ffs-es-patrick-test-06 - WR841n v9 - ffs-30b5c2c2ab50.nodes.freifunk-stuttgart.de - https://map.freifunk-stuttgart.de/#!v:m;n:30b5c2c2ab50

…. Robella Art - ffs-es-patrick-test-07 - WR841n v9 - ffs-c46e1f6355d0.nodes.freifunk-stuttgart.de - https://map.freifunk-stuttgart.de/#!n:c46e1f6355d0

…. - ffs-es-patrick-test-08 - 1043v5 - dns - map

…. provinzbuch, 1043v5 Gottwald Map https://map.freifunk-stuttgart.de/#!v:m;n:ec086b3fcd00

Werkzeuge & Testumgebungen

Alex

Outdoor-Rundstrahlantenne 2.4GHz 9dBi mit Schellen für Mastmontage

2x Sektorantenne 60° 2.4GHz

AVM Fritzbox und LTE USB-Stick als Uplink für Veranstaltungen und Tests

RJ45-Knipex-Crimpzange

Ethernet Cable Tester

Powerline 5-Port-Switch

Thommie

CAT7 Trommel 90 m Outdoor

Ubiquity AirMax Omni 2,4 GHz Outdoor Rundstrahlantenne (Villa Nagel)

CAT6 Kabel zum Konfektionieren, Hirose TM31 RJ45 Stecker Cat6a

RJ45-Knipex Crimpzange

Pocket Ethernet Tester (https://pockethernet.com/)

Testumgebungen Thommie

VM: ffs-es-urban16-vm1

Virtualisierter Node für Tests von beliebigen virtualisierbaren Client-Systemen gegen das aktuelle gluon Image

MAC 00:0c:29:9f:fd:8d

Node-ID 000c299ffd8d

IPv6 fd21:711::20c:29ff:fe9f:fd8d

Konfiguration für virtualisierte nodes: Freischalten der Schnittstelle zum Client für promiscous mode und mac spoofing (*.vmx):

ethernetX.noPromisc = "FALSE"
ethernetX.forgedTransmits = "TRUE"

Fehlermeldungen bzgl. mtu beim Boot können ignoriert werden.

TP-Link Archer C7 v2 (ffs-es-urban16-01) - ortsfest Urbanstrasse

MAC f4:f2:6d:9c:7c:21
Node-ID f4f26d9c7c21
IPv6 fd21:711::f6f2:6dff:fe9c:7c21
Positionsdaten: 48° 44,450' N 009° 18,875' E
Downstream 10.000 Upstream 1.000

Ubiquity Networks

Villa Nagel: 2x Unifi UAP-AC-Pro, 1x UAP-AC-mesh mit Unifi Controller in Hybrid Cloud Konfiguration (Unifi Cloud Key)

Urbanstrasse 16: 3 x Unifi UAP-AC-mesh mit Unifi Cloud Key, Misch-Konfiguration mit wireless uplinks

UniFi Switch 8 POE-60W (ortsfest, Urbanstrasse)

UniFi Switch 16 POE (ortsfest, Villa Nagel)

UniFi Security Gateway 3P (ortsfest, Urbanstrasse)