Kanu-Vereinigung Esslingen

Verwendete Hardware

Ort/Funktion	Hardware	Name	Link	Bemerkung
Gateway	TP-Link TL-WR1043N V5	ffs-es-Kanu	Karte	Nur Meshing, kein Client Access
Hauptsaal	UniFi AC Mesh (UAP-AC-M)	—	—	Original Firmware
OG-Zusatzabdeckung	TP-Link TL-WA860RE v1	ffs-es-Kanu-OG-2	Karte	Mesh on WLAN
EG-Zusatzabdeckung	TP-Link TL-WA850RE v1	ffs-es-Kanu-UG-1	Karte	Mesh on WLAN

Anbindung

16K ADSL über Easybell

Sonstiges

Eventuell zusätzliches Meshing über Wohnung/DLRG möglich

Eventuell Meshing zur Villa Merkel und zum Pliensauturm möglich

— Philipp Munz 2018/01/12 00:40—

Fragen / Antworten

Kommentar von Holger

Eine 16er Leitung reicht aus. 1-2x Outdoor APs (Ubiquiti) mit Sicht auf das ganze Veranstaltungsfeld könnte m.E. ausreichen - dies an eine WR1043ND oder Futro anschließen (Client LAN). Eine UAP-AC-M versorgt den ganzen Maille-Park von einem 3m hohen Standort - und langweilt sich.

Idee: 100m Ethernet-Kabel über einen hohen Baumast ziehen, per PoE 1-2x Ubiquiti hin - das an eine WR1043ND als Offloader.