Shorewall: http://www.linux-stammtisch.at/index.php?topic=978.0

apt-get install shorewall apt-get install shorewall6

Offen: SSH (22) und Port 9000:9010

starten: shorewall safe-start starten: shorewall6 safe-start …

Weiterleitung auf 192-er Adresse s. /etc/shorewall/nat …

Firewall für Dom0 aufsetzen - shorewall - ggf. route unkown/default subnets IPv6 auf Dom0 lo