Grundeinstellungen für Rodecaster

Szene 1 = Titel, mit Quelle "Text"

Szene 2 = Fensteraufnahme XComposite

Szenenübergänge = Überblende 300 ms

Erweiterte Audioeigenschaften = Mic/Aux auf Nur Monitor (Ausgabe), sonst gibts ein Echo

Audio Aufnahme Wireless GO usw.

Tut nicht an odysseus3, warum?

Anschluss über Y Kabel (1 Kopfhörer, 1 Wireless GO Receiver)

Receiver Output über TRS Kabel (nicht TRRS)

OBS: für Abhören über Kopfhörer: erweiterte Audio-Eigenschaften, "nur Monitor (Ausgabe stummgeschaltet)", sonst Rückkopplung!

Kopfhörer nicht zu laut, Rückkopplung/Echo